Redes: Tema 4

Capa de Red

La capa de red se encarga de definir como la información viaja entre los nodos hasta llegar a su destino.

Funciones de la capa

**Direccionamiento**

El direccionamiento permite asignar un identificador o dirección a cada destino, de esta forma se puede identificar a cada nodo de la red. En el protocolo TCP/IP se denomina dirección IP.

**Encapsulamiento**

El protocolo UP recoge los paquetes de la capa de transporte y les añade información para que se puedan enviar de forma efectiva a su destino. Quedando esta información encapsulada. Se genera un diagrama IPv4.

**Desencapsulamiento**

**Enrutamiento**

El enrutamiento es el proceso en el que un paquete se envía de un nodo al siguiente hasta llegar a su destino, buscando trazar la ruta más eficiente posible

A través del cmd tracert (Win) / traceroute (Linux) se puede saber la ruta que sigue un paquete hasta llegar a su destino

Características de la capa de red

**Permite la comunicación sin conexión**

* El emisor no sabe si el receptor está presente, si el mensaje ha sido recibido o el receptor puede leer el mensaje
* El receptor no sabe cuándo llegará el mensaje

**Máximo esfuerzo de entrega**

* No se garantiza el orden de los paquetes ni la propia entregar de estos (Otras capas realizan esta función)
* Se diseña de esta forma con la intención de poder transmitir la mayor cantidad de información posible. Con el objetivo que las redes sean resilientes, es decir, se puedan adaptar a las adversidades.

Direccionamiento IP

Para que las máquinas se puedan comunicar es necesario que cada una tenga una dirección IP única en la red.

Una dirección IP es una secuencia de bits que permite identificar de manera única a un nodo dentro de una red.

Las direcciones IPv4 están formadas por 32 bits (4 grupos de 8 bits). Tiene dos partes

* Identificador de red: bits que identifican la red. Todos los equipos de la misma red lo comparten
* Identificador de host: identifica un dispositivo dentro de una red
* Las direcciones que terminar n 0 sirven para identificar la red

Clases de IP

**Clase A**

Su primer bit es un ‘0’. Existen 27 redes y cada red puede tener 224 equipos.

El rango de IPs es de 0 – 127

**Clase B**

Su primer bit es ‘1’ y el segundo es un ‘0’. Existen 214 redes y cada red puede tener 216 equipos.

El rango de IPs es de 128 – 191

**Clase C**

Los dos primeros bits son ‘1’ y el tercero es un ‘0’. Existen 221 redes y cada red puede tener 28 equipos.

El rango de IPs es de 192 – 223

Direcciones IP especiales

Existen algunas direcciones IP que no se pueden utilizar

* Cuando la parte del host de una dirección Web está toda a 0s, esa dirección representa a la propia red.
* Cuando la parte del host de una dirección Web está toda a 1s, esa dirección representa a la dirección de difusión (broadcast) que sirve para enviar un mensaje a todos los nodos de dicha red.
* A la hora de calcular los posibles nodos que puede tener una red, habrá que restarle dos dada la dirección de red y la dirección broadcast
* El rango 0.0.0.0 a 0.255.255.255 está restringido y tan solo se utiliza cuando un nodo no tiene dirección IP y está a la espera de recibir una
* El rango 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está restringido y sirve para que un nodo se pueda referenciar a si mismo. Su principal finalidad es poder montar y probar servidores en local sin necesidad de conexión a una red

**Rango de IPs reservadas**

Estas direcciones IP están reservadas para que se puedan utilizar de manera privada

* Clase A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
* Clase B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
* Clase B: 169.254.0.0 – 169.254.255.255 (Utilizada por los SO cuando el DHCP no funciona)
* Clase C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Router

Dispositivo que permite conectar dos redes diferentes. Tiene dos direcciones IP, una por cada red que conecta. Usualmente tiene una dirección IP privada a la cual los nodos de la red doméstica se conectan (dirección Gateway) y una dirección IP pública que le permite ser visto desde Internet.

**Dirección IP pública**

Una dirección IP pública es una dirección IP que utiliza un dispositivo que está conectado a la red de Internet. Está dirección debe ser única y viene dada por el ISP (que a su vez está controlada por un registrador de IPs)

Dirección IP privada

Las direcciones IP privadas son direcciones IP que se asignan a los dipositivos que conforman una red doméstica o privada. Cuando se conectan a la red de Internet, esta IP queda encapsulada bajo la IP pública, a través del protocolo NAT

Anexo

Examen

¿Qué es una dirección IP?

* Una dirección IP es una secuencia de bits que sirven para identificar a un nodo de manera única dentro de una red que utiliza el protocolo TCP/IP

Una dirección de red cuyos bits que identifican al hosts son todos 0 se utiliza para identificar a la propia red